****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ - «ПАЛЕССЕ»**

**(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)**

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**коммерческое предложение**

**САМОХОДНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН-2500»**

**описание**

**Назначение:** обработка межствольных зон путём механического удаления сорняков и Самоходный опрыскиватель «Рубин-2500» на шинах  низкого давления, а так же узкопрофильной резине для междурядной обработки новый и востребованный продукт для практических работ в агрохимической области отечественного сельскохозяйственного комплекса. Специализируется на химической обработке полей и внесению удобрений. Отвечает всем требованиям и задачам, которые появились с внедрением новых инновационных технологий в земледелии. Скорость обработки и точность дозировки растворов химических смесей обеспечиваются наличием в комплектации машины систем параллельного вождения и компьютерного управления расходом рабочего раствора. Ширина полосы обработки до 28 метров обеспечивает оптимальную производительность и маневренность в полевых условиях. Регулируемая высота штанг над уровнем земли позволяет выбрать оптимальные режимы работы при разных высотах обрабатываемой культуры. Уникальное сочетание всех качеств и характеристик позволяет в полной мере удовлетворить запросы потребителя, которому необходим современный и производительный самоходный опрыскиватель.

**Технические условия**

Наименование-Опрыскиватель самоходный "Рубин"

Модификация-Рубин (2500)

Максимальная заправка емкости, л-(2500)

Тип двигателя-Турбодизельный

Мощность двигателя, л.с-92

Тип трансмиссии-Механическая 5-ступенчатая

Колесная формула-6х4

Рабочая скорость, км/ч-35

Расход топлива, л/га-Около 0,13(0,14)

Распылители-Lechler

Управление расходом рабочего раствора-Компьютерное(по выбору)

Навигационная система-(по выбору)

Раскладывание шланга-Гидравлическое

Производительность, га/ч-60(70)

Ширина захвата, м-24-28

Расход рабочей жидкости, л/га-15-300

Подвеска-Пневматическая

Поворотная ось-Передняя, задняя

Рабочие колеса-Низкого давления, узкопрофильные

Дорожный просвет(клиренс), мм-500

Масса полная, не более , кг- 6200

**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.**