****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ - «ПАЛЕССЕ»**

**(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)**

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**коммерческое предложение**

**Полуприцеп транспортировки рулонов самозагружающийся ПТРС-1**

С помощью ПТРС-10 один человек, один трактор сможет собирать до 300 рулонов в смену. Именно благодаря эффективности прицепа ПТРС-10 сокращается себестоимость и увеличивается качество продукции.

ПТРС-10 может собирать рулоны диаметром от 110 до 160 см. В зависимости от размера рулона прицеп ПТРС-10 позволяет транспортировать до 22 рулонов. Техника может использоваться на неровных полях. ПТРС-10 отличается повышенной маневренностью. Данный прицеп может использоваться с обычными тракторами МТЗ.

Любой инженер, посмотрев на данную конструкцию, скажет, что здесь ломаться нечему: никаких шестеренок или цепей, никаких гидромоторов – 6 гидроцилиндров и мощная металлоконструкция.

Производительность в 300 рулонов в смену делает ПТРС-10 незаменимой для крупных агрохолдингов и больших хозяйств.

С **ПТРС-10** можно передвигаться по дорогам общего пользования.

**Перевозка рулонов в пленке без повреждений!**



**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | |
| Производительность за 1 час, шт. | До 100 |
| Рабочая ширина захвата, Не более м | 7 |
| Диаметр рулонов, м | 1,2-1,6 |
| Вместимость рулонов, шт. | 10 |
| Грузоподъемность, т. | Не более 8 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м |  |
| Длина | 9 |
| Ширина | 3,2 |
| Дорожный просвет, не более, мм | 300 |
| Масса, не более, кг | 3 120 |
| Агрегатируется с тракторами класса 1,4 и выше | |

**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.**