****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ - «ПАЛЕССЕ»**

**(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)**

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**коммерческое предложение**

**Плющилка влажного зерна ПВЗ-30**

Ежегодно российскими фермерами заготавливается несколько миллионов тонн зерна (зерновых колосовых и кукурузы) на фураж. Часть зерна убирается влажным. При этом сушить и готовить такое зерно к хранению очень дорого. Велик риск заплесневения убранного зерна, его гниения и заражения.

Для того, чтобы сохранить влажное кормовое зерно и не тратиться на сушку, многими хозяйствами используются, преимущественно импортные, плющилки влажного зерна.

**Аналогом плющилки влажного зерна ПВЗ-30 является финская плющилка Murska-1400 S2х2.**

Плющилка влажного зерна ПВЗ-30 предназначена для обработки  влажного фуражного зерна влажностью до 40% при закладке их на хранение в герметичные хранилища (траншейные, напольные) и в полиэтиленовый рукав с вводом консерванта.

При использовании в работе плющилок влажного зерна ПВЗ-30 вы сможете  начать уборку зерна в стадии восковой спелости при влажности 35 — 40%, а это на 10-15 дней раньше, что крайне выгодно для большинства российских регионов. Именно в этом зерне содержится максимальное количество питательных веществ. При сушке зерна с влагой теряется ощутимая часть питательных веществ. Плющилка влажного зерна ПВЗ-30 позволяет сохранить пищевую ценность зерна, что ощутимо сказывается на качестве мяса, молока и яиц.

Плющилку влажного зерна ПВЗ-30 отличают: надежность, компактность, экономичность, экологически безопасна. Плющилка влажного зерна ПВЗ-30 комплектуется вальцами для плющения зерна злаковых культур и зерна кукурузы.

***В 2021 году произведена модернизация вальцов рабочих органов ПВЗ-30!***

**Что изменилось:**

**Да, вальцы взаимозаменяемы с предыдущим вариантом исполнения**

**Количество шлицов стало на 30% больше**

**Глубина нарезки до 3 мм**

**Практически исключается забивание шлицов зерном**

**Повышено качество плющения зерновых культур**



**Сравнительная таблица технических характеристик плющилки влажного зерна ПВЗ-30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плющилка влажного зерна ПВЗ-30 | Плющилка зерна Murska-1400 S2х2 |
| Производительность, т/ч | | |
| -на зерне злаковых культур влажностью 30-35% | **15-20** | 12-18 |
| -на зерне кукурузы влажностью 30-40% | **20-30** | 18-25 |
| Мощность привода от ВОМ трактора класса 2 кВт | **60-70** | 65-75 |
| Удельный расход топлива, кг/т | **1,0-1,2** | 1,1-1,5 |
| Емкость бункера, м3 | **6** | 4 |
| Диаметр вальца, мм | **292** | 300 |
| Длина вальца, мм | **700** | 700 |
| Количество вальцов, шт | **4** | 4 |
| Масса, кг | **3100** | 2500 |



**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.**