****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»**

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**Коммерческое предложение.**

**Грабли-ворошилки валкообразователи прицепные ГВВ-6.0 и ГВВ-6.0А**

****

**Описание**

Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6,0 — это  гидрофицированный прицепной агрегат, способный, в зависимости от условий применения и комплектации, выполнять одну из трех операций: ворошения провяленой травы в прокосах, сгребания ее из прокосов в валки и оборачивания валков.

Может комплектоваться дополнительным центральным колесом, улучшающим свойства валка для его дальнейшей уборки пресс-подборщиком.  Ширина захвата 6 м, Комплектация 8, либо 9 (опция) рабочих колес.

## Железные аргументы «ЗА!» грабли ГВВ-6,0:

* Валок травы не скручивается и остается мягким даже при высокой влажности массы;
* Благодаря оригинальной форме пальцев в сочетании с пружинным блоком рабочих колес происходит полное копирование микрорельефа почвы, что позволяет без потерь убирать всю кормовую массу и одновременно минимально травмировать почву;
* Валок не загрязняется землей и камнями;
* Грабли легко переводятся в рабочее положение и складываются в транспортное положение с помощью гидросистемы трактора;
* Грабли без потерь убирают высоко- и низкоурожайные травостои;
* Невысокая стоимость технического обслуживания;
* Высокая рабочая скорость;
* Полная автоматизация рабочего процесса;
* Сгребающие колеса крепятся на ступицы с подшипниковым узлом и легко снимаются для транспортировки.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | | | ГВВ-6,0 | ГВВ-6,0«А» |
| Рабочая ширина захвата, м | | | 6 | |
| Производительность, га/час | | | 7,2 | |
| Количество секций, шт | | | 2 | |
| Количество рабочих колес, шт | | | 8 или 9 | |
| Диаметр рабочих колес, мм | | | 1450 | |
| Диаметр пружинного пальца, мм | | | 6 | 7 |
| Ширина обработки | при сгребании | | 6,2 | |
| при ворошении | | 7,5 | |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | | | 15 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | | | 20 | |
| Габаритные размеры при сгибании, мм: | | длина | 5100 | |
| ширина | 6200 | |
| высота | 1450 | |
| Габаритные размеры при ворошении, мм: | | длина | 3100 | |
| ширина | 7200 | |
| высота | 1500 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | | длина | 5200 | |
| ширина | 3300 | |
| высота | 3500 | |
| Масса, кг | | | 500 | |
| Срок службы, лет | | | 7 | |
| Число обслуживающего персонала, чел | | | 1 | |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | | | 0,6-1,4 | |

**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес:** 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район,

г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.