****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ- «ПАЛЕССЕ»**

(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**Коммерческое предложение.**

**Грабли-ворошилки валкообразователи (ГВВ) прицепные Альбатрос**

****

**Описание**

**Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ — 6,0М «Альбатрос», ГВВ — 8,0М «Альбатрос» предназначены для ворошения провяленой травы в прокосах, сгребания ее из прокосов в валки, сдваивания и оборачивания валков.**

Грабли применяются во всех агроклиматических зонах, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно используются для уборки сеяных трав и естественных сенокосов урожайностью свыше 10 ц/га на равнинах при влажности массы 25-80%.

Грабли агрегатируются с тракторами класса 0,6-1,4 т.с., с давлением в гидросистеме до 16 МПа.

## ****Железные аргументы «ЗА!» грабли ГВВ прицепные "Альбатрос":****

* Валок травы не скручивается и остается мягким даже при высокой влажности массы;
* Благодаря оригинальной форме пальцев в сочетании с пружинным блоком рабочих колес происходит полное копирование микрорельефа почвы, что позволяет без потерь убирать всю кормовую массу и одновременно минимально травмировать почву;
* Валок не загрязняется землей и камнями;
* Грабли легко переводятся в рабочее положение и складываются в транспортное положение с помощью гидросистемы трактора;
* Грабли без потерь убирают высоко- и низкоурожайные травостои;
* Невысокая стоимость технического обслуживания;
* Высокая рабочая скорость;
* Полная автоматизация рабочего процесса;
* Рабочее колесо смонтировано на ступице с 2 подшипниками, обеспечивающими длительную работу без обслуживания;
* Граблина г-образной формы изготовлена из пружинной проволоки диаметром 7мм;
* Грабли изготовлены из качественных материалов, использованы стали марок 20, 45, 40Х, 09Г2С.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра | | ГВВ-6,0М  «Альбатрос» | ГВВ-8,0М  «Альбатрос» |
| Рабочая ширина захвата, м | | 6 | 8 |
| Производительность, га/час | | 7,2 | 9,6 |
| Количество гидроцилиндров, шт | | 2 | |
| Количество рабочих колес, шт | | 9 | 13 |
| Диаметр рабочих колес, мм | | 1450 | |
| Диаметр пружинного пальца, мм | | 7 | |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | | 20 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | | 20 | |
| Габаритные размеры при сгребании, мм: | длина | 6200 | 8200 |
| ширина | 5700 | 6500 |
| высота | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры при ворошении, мм: | длина | 7500 | 9700 |
| ширина | 4900 | 6200 |
| высота | 1500 | 1500 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 2800 | 2800 |
| ширина | 4850 | 6250 |
| высота | 2900 | 2900 |
| Масса, кг | | 650 | 750 |
| Срок службы, лет | | 7 | |
| Число обслуживающего персонала, чел | | 1 | |
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов | | 0,6-1,4 | |

**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес:** 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район,

г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.