****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ - «ПАЛЕССЕ»**

**(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)**

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**коммерческое предложение**

# ПРОПАЛЫВАТЕЛЬ МЕЖДУРЯДЬЯ САДОВЫЙ ZUZA-3

**описание**

****

**Назначение:** обработка межствольных зон путём механического удаления сорняков и рыхление поверхности на глубину до 3 см в современных садах и ягодниках интенсивного типа.

Применяется для обработки земляники садовой, клубники, молодой смородины и других растений высотой до 50 см.  
Используется для борьбы с сорняками в период, когда применение гербицидов небезопасно для культурных растений.

!!! Исключает ручной труд (заменяет 9-10 полеводов).

Метод агрегатирования: 3-точечная навеска, кат. 2, приводится в движение гидравликой трактора.


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| https://www.selagro.com/wp-content/uploads/zuza1z.jpg | https://www.selagro.com/wp-content/uploads/zuza4z.jpg | https://www.selagro.com/wp-content/uploads/zuza2z.jpg |

Во время работы оператор, который сидит на устройстве, при помощи подвижных рычагов управляет работой вращающихся головок. Головки оснащены тремя парами пружинных зубьев (либо 3 ножами), осуществляющими прополку. Глубина обработки регулируется за счет изменения взаимного положения головки и опорной тарелки, копирующей рельеф. Устройство оснащено регулятором потока гидравлической жидкости, который позволяет изменять скорость вращения головок.

Пропалывающие головки установлены на отклоняемых плечах и крепятся с помощью пружинных тяг.

Такое решение позволяет поддерживать постоянную глубину обработки. Если расстояние между саженцами в ряду 50 см и больше — можно полоть вокруг саженцев, в противном случае только вдоль рядов.

**Схема работы двухрядной ЗУЗА:**



**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие технические данные устройства ЗУЗА 3 | | | |
|  | 1 рядная | 2 рядная | 3 рядная |
| Длина | 2150 мм | 2150 мм | 2150 мм |
| Транспортная ширина | 1550 мм | 2400 мм | 2600 мм |
| Рабочая ширина макс. | 1550 мм | 3000 мм | 4300 мм |
| Высота | 2150 мм | 2150 мм | 2150 мм |
| Диаметр полольной головки | 300 мм/190 | 300 мм/190 мм | 300 мм/190 мм |
| Количество человек для обслуживания | тракторист  + 1 человек | тракторист  + 2 человека | тракторист  + 3 человека |
| Скорость:  транспортная  рабочая | до 20 км/ч  1 – 3 км/ч | до 20 км/ч  1 – 3 км/ч | до 20 км/ч  1 – 3 км/ч |
| Производительность | 0,5 – 1,0 га/ч | 1.0 – 2,0 га/ч | 1.5 – 3,0 га/ч |
| Потребление масла | 25 л/мин | 50 л/мин | 50 л/мин |
| Вес | ок. 250 кг | ок. 500 кг | ок. 700 кг |

**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.**