****

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОМЕЛЬСКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ - «ПАЛЕССЕ»**

**(ООО ТД «ГСМ-«ПАЛЕССЕ»)**

347254, РФ, Ростовская обл., Константиновский р-он г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6

тел./факс: (86393) 6-06-50, 6-06-40 сайт: http://tdgsm.ru

ИНН/КПП 6135008319/611601001ОРГН 113618200148

**коммерческое предложение**

# Плющилка влажного зерна ПВЗ-10П

Плющилка ПВЗ-10П предназначена для плющения влажного фуражного зерна различных культур влажностью 25-40% при закладке их на хранение в герметичные траншейные, напольные хранилища и в полимерный рукав (диаметр 1,5 м) с вводом консерванта.

Данная машина компактна, надежна в эксплуатации, проста в обслуживании, экономична, экологически безопасна.

Комплектуется вальцами для плющения зерна злаковых культур и зерна кукурузы.

### СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | ПВЗ-10П |
|  |  |
| Производительность для злаковых и бобовых культур (т/ ч) | 7 |
| Производительность для кукурузы (т/ ч) | 10 |
| Интервал толщины частиц плющеного зерна для злаковых и бобовых культур (мм) | 1,1-1,8 |
| Интервал толщины частиц плющеного зерна для кукурузы (мм) | 2,5 |
| Содержание плющеного зерна (%) | 95 |
| Количество травмированных зерен (%) | 5 |

**ООО ТД «ГСМ- «Палессе»**

**Отдел продаж**

**Адрес: 347254, РФ, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, п. КГУ-1, территория АТП-6.**